位置闭环：如何检测这个角度偏差，以及如何产生合适的旋转力矩Uq的问题。

假设逆时针旋转为负方向，顺时针旋转为正方向。

如何根据-45度，求出一个力矩Uq，使得Uq能够让电机产生力矩，使得电机转子回位。

注意：编码器测得的为机械角度，需要乘以极对数，才是电角度





